Справка по базам данных

Сервер расположен на ПК RemZone (IP 192.168.1.4)

MSSQL2012 Express

Максимальный размер БД-10 Гб

Базы:

* buran9955Pa – рабочая рабочая (текущая) база данных
* buran9955PaClear – чистая копия рабочей базы данных с актуальными справочниками на 28.02.2019 без данных по трубам как заготовка для создания новой рабочей базы базы
* buran9955PaTest – копия рабочей БД от 28.02.2019 для тестирования и издевательств
* buran9955PaArhClear – копия рабочей БД, без справочников и данных по трубам, отключены первичные ключи по справочникам, данных по трубам для возможности заливки из рабочей без сбоя нумерации как заготовка для создания новой архивной базы
* buran9955PaArh1– копия рабочей БД, без справочников и данных по трубам, отключены первичные ключи по справочникам, данных по трубам для возможности заливки из рабочей без сбоя нумерации

Справочные таблицы, с рабочего места оператора есть прямой доступ:

tubesTypeSize

workShifts

steelGrades

Sops

Operators

normDocs

currentSettings

Служебные таблицы, с рабочего места оператора нет прямого доступа

Flags

resultTubeShort

resultThick

resultCross

resultLong

на таблицы resultThick, resultCross, resultLong

наложен уникальный внешний ключ от resultTubeShort

по полям numFusion, numTube

Резервная копия создается по расписанию, вшитому в ПО Контролера

8:10 ежедневно

Резервная копия рабочей БД создается локально по пути e:\MSQSL-BD\BACKUP\ГГГГ\_ММ\_ДД \_buran9955Pa.bak

При успешном создании переносится в хранилище

[\\192.168.1.50\data\BACKUPS](file:///\\192.168.1.50\data\BACKUPS)

Для возможности автопереноса в ОС должен быть подключен сетевой диск Z c путем [\\192.168.1.50\data](file:///\\192.168.1.50\data) с правами на запись

Удалено (строк обработано: 3306) время 30 сек